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E-bost:
Enw'r gyrrwr



 

………………………………...…

                             Taflen gwirio diffygion cerbydau trydan

Gwnewch yn siŵr eich bod yn gyfarwydd â'r cerbyd ac wedi darllen y llawlyfr priodol ar gyfer y cerbyd cyn gyrru'r cerbyd am y tro cyntaf. Bydd y llawlyfr yn cael ei gadw ym mocs menig y cerbyd. Bydd y goleuadau rhybuddio ar y dangosfwrdd yn cynghori am y mwyafrif o ddiffygion a rhaid cadw at y rhain a rhoi gwybod amdanynt ar unwaith. 

Rhaid i'r gyrrwr gynnal y rhestr wirio hon cyn defnyddio’r cerbyd am y tro cyntaf bob dydd i sicrhau bod y cerbyd yn ddiogel ac yn addas ar gyfer y ffordd. Gwnewch yn siŵr eich bod hefyd yn llenwi llyfr milltiroedd y cerbyd ar gyfer pob taith.

	Boddhaol ✔         Anfoddhaol ac yn gofyn am sylw  R       Ddim yn berthnasol  N/A


	
	
	
	
	
	
	

	RHAN A
	Dydd Llun
	Dydd Mawrth
	Dydd Mercher
	Dydd Iau
	Dydd Gwener
	Dydd Sadwrn
	Dydd Sul

	Gyrrwr- Ffit ac iach, gyda thrwydded yrru ddilys lawn ac wedi'u hyfforddi i ddefnyddio’r cerbyd
	
	
	
	
	
	
	

	Hylif golchi sgrin- Gwirio bod y lefel yn gywir - gwirio am ollyngiadau
	
	
	
	
	
	
	

	Gwefru’r batri- Sicrhau bod y batri wedi’i wefru’n ddigonol ar gyfer y daith, cebl gwefru i'w gadw yn y cerbyd
	
	
	
	
	
	
	

	Cebl gwefru- defnyddiadwy, heb ei ddifrodi ac yn gweithio’n iawn
	
	
	
	
	
	
	

	Adlewyrchyddion a lensys- Heb eu difrodi, yn lân ac i’w gweld yn amlwg
	
	
	
	
	
	
	

	Platiau rhif- Heb eu difrodi, yn lân ac i’w gweld yn amlwg
	
	
	
	
	
	
	

	Corff a gardiau olwyn- Heb eu difrodi, yn gadarn a dim ymylon miniog
	
	
	
	
	
	
	

	Teiars- Wedi'u llenwi ag aer yn gywir, gyda dyfnder gwadn cyfreithiol, heb eu difrodi, dim chwyddau na chordynnau’n dangos
	
	
	
	
	
	
	

	Diogelwch yr olwynion- Yn gadarn ac heb eu difrodi, dim difrod gormodol i ymyl yr olwynion
	
	
	
	
	
	
	

	Drysau- Yn agor a chau'n gywir, pob drws yn ddiogel ar ôl eu cau
	
	
	
	
	
	
	

	Gwregysau diogelwch- Gwregys diogelwch y gyrrwr yn gweithio’n iawn (a gwregysau’r teithwyr os yw'n berthnasol)
	
	
	
	
	
	
	

	Dangosfwrdd- Dim goleuadau rhybudd neu reolaeth injan yn cael eu harddangos
	
	
	
	
	
	
	

	Corn a larwm bacio (os oes un)- Yn gweithio'n iawn pan gânt eu defnyddio
	
	
	
	
	
	
	

	Sychwyr a golchwyr- Sychwyr a golchwyr yn gweithio pan gânt eu defnyddio ac yn clirio'r sgrin gyfan yn llawn
	
	
	
	
	
	
	

	Ffenestri- Heb eu difrodi, heb eu tywyllu, yn caniatáu gwelededd llawn i'r gyrrwr.
	
	
	
	
	
	
	

	Drychau- Heb eu difrodi, wedi'u lleoli'n gywir, heb eu tywyllu, yn caniatáu gwelededd llawn i'r gyrrwr
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Yr holl oleuadau a chyfeirwyr- Yn gweithio’n iawn ac yn goleuo (os yw'n berthnasol)
	
	
	
	
	
	
	

	Breciau- Mae’r breciau troed a llaw (brêc parcio) yn gweithredu'n gywir heb ormod o symudiad
	
	
	
	
	
	
	

	Hylif brêc a llywio pŵer- Lefelau wedi'u gwirio ac yn gywir - gwiriwch am ollyngiadau
	
	
	
	
	
	
	



	
	Dydd Llun
	Dydd Mawrth
	Dydd Mercher
	Dydd Iau
	Dydd Gwener
	Dydd Sadwrn
	Dydd Sul

	Odomedr ar y dechrau
(Milltiroedd)
	
	
	
	
	
	
	



Drwy lofnodi'r isod, rwy'n cadarnhau fy mod wedi cyflawni'r holl wiriadau uchod yn drylwyr ac yn gywir yn adran A, sy'n berthnasol i'r cerbyd.                                                    Os nodir diffyg yn adran A neu yn ystod y diwrnod gwaith, rhaid nodi hyn yn Adran B a rhoi gwybod i'm rheolwr llinell amdano.
	
	Dydd Llun
	Dydd Mawrth
	Dydd Mercher
	Dydd Iau
	Dydd Gwener
	Dydd Sadwrn
	Dydd Sul

	Printiwch eich 
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	ADRAN B – Rhestrwch unrhyw ddiffygion/namau isod (i'w hadrodd i'r rheolwr llinell)

	







                                                                                                                                                                                                                                                                     Adroddwyd i.................................................................................................................................... Dyddiad ac amser.......................................

	Adran C – Camau a gymerwyd i gywiro diffygion/namau gan y rheolwr llinell

	








Llofnod y rheolwr llinell.................................................................................................................... Dyddiad ac amser.........................................
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